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АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОДАСКОГО КАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2026                                                                                                                    № 102
село Школьное


Об источниках наружного противопожарного водоснабжения 
для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах Школьненского сельского поселения Белореченского муниципального района Краснодарского края и на прилегающих к ним территориях

	В целях актуализации нормативно-правовой базы в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, создания условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории населенных пунктов Школьненского сельского поселения Белореченского муниципального района Краснодарского края, руководствуясь статьей 32 Устава Школьненского сельского поселения Белореченского района, п о с т а н о в л я ю: 
	1. Утвердить Положение об источниках наружного противопожарного
водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных
пунктах и на прилегающих к ним территориях Школьненского сельского поселения Белореченский муниципальный район Краснодарского края  (приложение 1),
1.2. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Школьненского сельского поселения Белореченский муниципальный район Краснодарского края (приложение 2).
	2. Признать утратившим силу постановление главы Школьненского сельского поселения Белореченского района от 22.11.2021 г. № 147 «Об улучшении противопожарного водоснабжения в Школьненском сельском поселении Белореченского района».
 - постановление главы Школьненского сельского поселения Белореченского района от 01.04.2008 г. № 17 «О создании в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях».
[bookmark: _Hlk107234654]3. Администрации Школьненского сельского поселения Белореченского муниципального района Краснодарского края, руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенным в населенных пунктах Школьненского сельского поселения Белореченского муниципального района Краснодарского края и прилегающих к ним территориях:
	обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;
обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время; 
	обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния;
	обеспечить проведение не реже 2 раз в год (весной – с 1 мая по 20 июня и осенью – с 1 октября по 20 ноября) проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.
4. Общему отделу администрации Школьненского сельского поселения Белореченского муниципального района Краснодарского края (Косолаповой) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава Школьненского сельского поселения 
Белореченского муниципального района 
Краснодарского края                                                                             В.Г.Попков


















Приложение №1
к постановлению администрации 
Школьненского сельского поселения
Белореченского района Краснодарского края
от 07.10.2026 года № 102


ПОЛОЖЕНИЕ
об источниках наружного противопожарного водоснабжения для
целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и
на прилегающих к ним территориях Школьненского сельского поселения Белореченского муниципального района
Краснодарского края
1. Общие положения
1.1. Органами местного самоуправления для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, а также вне границ населенных пунктов Школьненского сельского поселения Белореченского муниципального района Краснодарского края.
1.2. При наличии на территориях населенных пунктов, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.
1.3.	Ответственность за техническое состояние источников
противопожарного водоснабжения и установку указателей несет организация
водоснабжения или владелец объекта, в ведении которого они находятся.
1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию объектов для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.
1.5. Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны и др.) должны обеспечивать возможность их своевременного обнаружения в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды (приложение 2).



1.6. Инвентаризация источников наружного противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в год и преследует следующие цели:
учет всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара;
учет тупиковых сетей, малообеспеченных и безводных районов и разработка мероприятий по тушению пожаров в этих районах.
2. Техническое состояние, порядок эксплуатации и требования к источникам противопожарного водоснабжения
2.1.	Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
систематическим контролем за состоянием водоисточников;
периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (2 раза в год);
своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации весной и осенью.
2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.
2.3. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12 х 12 м.
При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал, которой должен быть выведен под крышку люка.
2.4.	Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 - 0,8 м.
Со стороны водоисточника на площадке должен быть укреплен упорный брус
толщиной 25 см.
Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для их разворота перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12 х 12 м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1 х 1 м.3 а пирс очищается от снега и льда.
2.5.	Источники     противопожарного     водоснабжения     допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.


3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения
3.1.	Организации и объекты, в ведении которых находятся пожарные
гидранты, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с
подразделениями Государственной противопожарной службы проверки
имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.
3.2.	С целью учета всех водоисточников, которые могут быть
использованы для тушения пожара, организации и объекты, в ведении которых
находятся пожарные гидранты, совместно с Государственной противопожарной
службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию
противопожарного водоснабжения.
3.3.	Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в
год, весной – с 1 мая по 20 июня и осенью – с 1 октября по 20 ноября.
3.4.	При проверке пожарного гидранта проверяются:
наличие на видном месте указателя установленного образца;
возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его
от грязи, льда и снега;
- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
- работоспособность сливного устройства;
- наличие крышки гидранта.
3.5.	При проверке пожарного водоема проверяются:
наличие на видном месте указателя установленного образца;
возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;
наличие площадки перед водоемом для забора воды;
герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
3.6.	При проверке пожарного пирса проверяются:
наличие на видном месте указателя установленного образца;
возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;
наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;
состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и
наличие приямка для забора воды (путем визуального осмотра).
3.7.	При проверке других приспособленных для целей пожаротушения
источников водоснабжения проверяются наличие подъезда и возможность
забора воды в любое время года.

4. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения
в зимних условиях


4.1.	Ежегодно в октябре-ноябре производится подготовка
противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего
необходимо:
произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;
проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;
произвести смазку стояков пожарных гидрантов.
4.2.	В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо
принять меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.
          4.3. Для предупреждения замерзания проруби в открытых водоёмах в неё вмораживается щит-крышка с полым пространством и утеплителем.
          4.4. Для ориентира местонахождения проруби, люков подземных пожарных резервуаров поверх их устанавливается «Конус» или «Пирамида».





























Приложение 2
к постановлению администрации
Школьненского сельского поселения Белореченского муниципального района Краснодарского края
от  _____________ 2026 № __

Перечень 
источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Школьненского сельского поселения Белореченский муниципальный район Краснодарского края

	№ п/п
	Вид объекта
	Наименование объекта
	Место расположения объекта
	Координаты

	1. 
	Искусственный водоисточник
	карьер ООО «Инерт Юг»
	х. Новосёловский
	44.866491, 39.812972

	2. 
	Искусственный водоисточник
	карьер ООО «Базальт»
	х. Привольный, 
	44.874908, 39.791631

	3. 
	Искусственный водоисточник
	Водоем ИП Бородина
	с. Леонтьевское 
	44.893088, 39.790279

	4. 
	Искусственный водоисточник
	ИП Виноградов В.А.
	с. Школьное, 
ул. Шоссейная, 
	44.895072, 39.854049

	5. 
	Пожарный кран
	Водонапорная башня
	с. Школьное, ул. Веселая
	44.908383, 39.856170

	6. 
	Пожарный водоем
	Детская школа искусств
	с. Школьное, ул. Советская, 9
	44.915725, 39.859153

	7. 
	Пожарный водоем
	СДК 
с. Школьного
	с. Школьное, ул. Мира
	44.914118, 39.858635

	8. 
	Пожарный водоем
	СДК 
с. Школьного
	с. Школьное, ул. Учительская
	44.915054, 39.858521

	9. 
	Искусственный водоисточник
	ИП Виноградов В.А.
	с. Школьное, сад 
	44.916970, 39.845112

	10. 
	Искусственный водоисточник
	АО «Белагро»
	с. Новоалексеевское, 
ул. Садовая, 1
	44.960142, 39.867558

	11. 
	Искусственный водоисточник
	карьер АО «Медвежья гора» 
	с. Новоалексеевское 
	44.957655, 39.848678

	12. 
	Естественный Водоисточник
	река Псенафа
	район х. Малый Дукмасов
	44.946029, 39.870615

	13. 
	Пожарный водоем
	ИП Ващенко Т.Н.
	х. Большой Бродовой
	44.966656, 39.879104

	14. 
	Пожарный водоем
	ООШ №13
	с. Архиповское
	45.000495, 39.857351

	15. 
	Искусственный водоисточник
	карьер ОАО «Архиповский» 
	с. Архиповское.
	44.995265, 39.845114

	16. 
	Искусственный водоисточник
	Водопой на пастбище
	с. Архиповское, северо-западная часть
	45.008472, 39.844106

	17. 
	Естественный Водоисточник
	река Псенафа
	с. Архиповское
	45.012068, 39.862516

	18. 
	Искусственный водоисточник
	ИП Рамазанов М. А.
	х. Бережной
	45.012068, 39.862516
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